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一、供应商须知
1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，响应文件需胶装成册，正副本装在一个档案袋中，白纸封套密封处加盖公章，同时提供一份盖章后电子版扫描文件。
2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。
3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.供应商不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；
（4）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
（5）国家有关法律法规禁止的情形。
二、评分细则
1.商务评分（20分）
（1）营业执照有效，经营范围符合需求得5分；   
（2）注册资金50万元得1分，每增10万元加1分，最高5分；
（3）提供1个相似业绩得1分，每增加一个加1分，最高5分；
（4）供应商结合项目提供相关资质，如三体系认证、信用中国、系统集成类资质、音视频专项资质、设备厂家资质等等，每提供一个资质加1分，最高5分。
2.服务能力评分（40分）
评委结合响应文件及现场谈判磋商进行自主评分：
（1）方案完善，设备配置合理，服务能力优秀30—40分；
（2）方案中等，设备配置中等，服务能力中等20—30分；
（3）方案一般，设备配置一般，服务能力一般0-20分。
3.价格评分（40分）：最终得分=最低价/各供应商报价*40
三、采购项目方案
1.项目编号：FW2026-34号
2.项目名称：哈量公司主楼二楼第三会议室会议系统整体改造升级项目
3.项目预算：66780元人民币（含税）
4.采购人：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司
5.采购方式：谈判采购
6.评审方法：综合评分法
7.项目内容及要求：
7.1项目内容
本次改造采用“高清 LED 显示系统+可扩展无线音频系统 ”一体化方案，技术参数如下：
（1）高清显示系统
选用壁挂式 P1.86 室内小间距全彩 LED 显示屏，整屏物理尺寸 3.84m×2.08m，有效显示面积约 8 ㎡，适配公司二楼第三会议室近距离汇报、高清视频会议、数据图表展示等全场景需求，核心硬件与光学性能详述如下：
①像素间距与像素密度
屏体采用 P1.86mm 标准小间距像素方案，像素密度达288906 点/㎡，近距离观看无颗粒感，适配会议室 3-10 米主流观看距离，经营报表、图纸、小字批注均可清晰辨识。
整屏水平 3840mm、垂直 2080mm，经像素换算总物理分辨率 2064×1118 ， 像 素 总 量 超 230 万 像 素 ， 远 超 1080P （1920×1080）高清标准，可原生完整承载 1080P 视频、PPT高清图表、多窗口分屏数据展示，无需压缩裁切画面，细节完整保留。
②模块化无缝拼接工艺
采用 320mm×160mm 标准化模组拼接，微米级调校拼接公差，整屏无明显拼缝，全屏亮度、色彩均匀一致，不会出现中间亮、边缘暗、色块断层问题，保障整幅经营分析图、全景视频画面完整连贯。
③无频闪、低视觉疲劳
搭载高端专用驱动 IC 与动态扫描算法，整机 3840Hz 超高刷新，远超行业常规 1920Hz 基础款标准，彻底消除低频频闪、画面抖动问题。长时间开会、连续 2-3 小时观看报表、视频汇报，参会人员不易眼干、视觉疲劳，适配高频次长时会议办公场景。
④摄像拍摄无波纹、无黑带
对外接待、上级调研、线上视频会议需要相机、手机录制会场时，即便相机快门速度达到 1/1000s 以上，屏幕画面不会出现横纹、水波纹、扫描黑条，录制视频画面干净稳定，满足集团线上调研、对外商务会议影像存档需求，达到广电级拍摄标准。
⑤动态画面顺滑无拖影
高刷新率配合毫秒级像素响应速度，播放动态视频、宣传影像、数据动态走势图时，画面边缘清晰无拖尾、无重影，动态展示流畅自然。
⑥高色域、高色彩还原度
采用 SMD1515 全彩灯珠，色域覆盖 98%，DCI-P3 专业广色域标准，红、绿、蓝三色光谱调校精准，经营分析表区分色、设计图纸色标、产品实物实拍图色彩零失真，汇报数据、产品介绍不会出现偏色、色差误导决策。
⑦超广视角全域无色偏
水平、垂直可视角度均接近 180° , 会议室前排、后排、左右两侧边角座位观看画面亮度、色彩完全一致，不存在侧边观看发灰、偏黄、对比度衰减问题，全员同步获取同等清晰展示画面，适配多人集中研讨场景。
⑧环境光自适应显示
面板搭载低反光表面工艺，会议室室内顶灯、自然光照射下无强烈镜面眩光，环境光对比度表现优异，无需拉遮光帘也能看清屏幕文字图表，适配公司日常开放式办公会议环境。
⑨室内舒适亮度区间
标准使用亮度 300-500nit，支持 0-100%无级调光，日常会议调至舒适低亮度护眼，接待展示可调高亮度提升观感；低亮度模式下仍稳定保持 3840Hz 高刷，不会出现普通低刷屏降亮度后频闪加重的缺陷。
（2）会议音频系统
选用可扩展无线柱状麦克风方案，配套更换功放、调音台、无线会议主机、反馈抑制器、时序电源及全套标准化辅材； 同步更换木质音频机柜，从物理层面解决现有设备电流杂音问题，核心硬件与音频性能详述如下：
①数字功放
功率输出：8Ω 下每通道 350W，4Ω 下每通道 500W，桥接单通道 700W，功率储备充足，驱动原有音柱游刃有余，会议室每个角落声音均匀覆盖。
音质表现：总谐波失真＜0.05%，信噪比＞100dB，阻尼系数＞220，低频浑厚有力，中高频通透清晰，语音还原度高，适合会议人声播放。
②调音台
输入通道：8 路单声道话筒输入+2 路立体声输入，满足会议多音源接入需求；每路带 48V 电源独立开关。
音质参数：信噪比＞90dB，总谐波失真 0.03%，音质纯净。
③反馈抑制器
AI 自适应啸叫抑制：实时自动扫描啸叫点并自动抑制，无需专业人员调试，傻瓜式操作， 一键校准，有效提升麦克风拾音距离，彻底解决会议中常见的啸叫、回音问题。
④无线会议主机
无线传输性能：采用 UHF640-690MHz 频段，PLL 相位锁定频率合成技术，工作有效距离 60 米，完全覆盖中小型会议室；分集接收芯片增强信号稳定性，适应各种会场环境，穿墙、绕射能力强， 不易断频。
⑤无线主席单元
拾音性能：14mm 电容咪芯，超心型指向性，精准拾取正面人声，有效抑制侧面和背面环境噪音，拾音清晰、人声还原度高。
⑥无线代表单元
与主席单元采用相同的拾音芯、外观工艺与无线性能，仅无主席优先控制功能。代表单元可满足常规会议多人发言需求，后续可随时增补扩展。
7.2项目要求
（1）资质要求：供应商在中华人民共和国境内依法注册的独立法人具备有效的营业执照（提供文件扫描件加盖公章）
（2）财务要求：供应商2024或2025年度财务会计报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或2026年度内银行出具的资信证明扫描件；
（3）业绩要求：供应商近3年内承接过类似项目业绩；
（4）验收要求：
①外观验收：外观完整，标识清晰；
②设备性能验收：符合或高于2.1所列技术要求，满足使用功能。
（5）培训要求：验收完成后，供应商负责对我方人员做好必要的设备日常使用和维护培训，确保我方人员熟练操作。
（6）其他：成交供应商不得将项目转包或分包。
四、响应文件模板（附件1-8）
目  录
1.响应函；
2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；
3.相关资质证明文件
4.响应报价单；
5.响应人业绩清单；
6.响应人基本情况表；
7.响应承诺书；
8.其他响应资料。
封皮： 
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响应人：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）
联系电话：
投送时间：2026年    月 	日


附件1
响应函
通用技术哈量公司：
我方参加贵方组织的（填写项目名称）、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：
1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起__天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。
3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。
9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
与本响应有关的一切往来通讯请寄：
地址：                    邮编：
电话：                    传真：          电子信箱：
法定代表人或授权代表签字：
响应人名称：                  公章：	         日期：  年  月  日
附件2

法定代表人身份证明及法人授权委托书

通用技术哈量公司：
本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。


法定代表人签字：
被授权人签字：
职务：
响应人名称（加盖公章）：
地址：

附：法定代表人和授权代表身份证复印件。
	身份证（人像页）




	身份证（国徽页）





[bookmark: _Toc477185304]附件3

相关资质证明文件

1.必须提供：营业执照、信用中国证明，其他相关资质，由供应商结合项目要求及评分规则自行提供，所有资质加盖公章

2.财务要求：供应商2024或2025年度财务会计报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或2026年度内银行出具的资信证明扫描件，加盖公章。
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响应报价单

项目编号：
项目名称：


报价要求：
1.填报价格为含税价，并注明税率；
2.供应商自行编制表格，填写报价总计；
3.供应商自行编制表格，填写涉及的分项报价明细，列明相关参数




响应人（盖章）：


法定代表人或响应人授权代表（签字或盖章）：

日期：





附件5

响应人业绩清单（附合同复印件）

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：
1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；
2.如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；
3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章。
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响应人基本情况表

[bookmark: _Toc164331028]项目编号：
项目名称：
	响应人全称
	
	响应人注册地
	

	成立和注册日期
	
	注册资金
	

	企业性质
	
	上级主管部门
	

	法定代表人姓名
	
	职员人数
	

	地址
	
	联系人
	

	电话
	
	传真
	

	基本帐户开户银行名称
	
	近三年
营业额
	2023年度：
2024年度：
2025年度：






响应人名称：（单位公章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期：


附件7

响应承诺书

致：通用技术哈量公司

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，同时将自愿不再参与采购活动，并承担由此带来的一切法律后果。





响应人（盖章）：
响应人授权代表签字：
日期：









附件8
其他响应资料

供应商结合项目要求，自行介绍公司人员组成、施工能力、设备配置等内容。
