**通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司**

**螺纹工具厂量规、丝锥等车间大门维修或更换项目**

**采购文件**

**2025.4.28**

**一、封皮：**

**XXXX项目**

响 应 文 件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

## 联系电话：

投送时间：2025年 月 日

## **二、供应商须知**

1.需提供采购文件规定的全部响应文件，响应文件应胶装，包括正本1份、副本2份，可以把正副本装在一个档案袋里，白纸封套密封处加盖公章。

## 2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。

3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；

（4）被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重](http://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重)大税收违法案件当事人名单；

（5）供应商报价高于项目预算的取消参与资格；

（6）国家有关法律法规禁止的情形。

## **三、采购项目方案**

1.**项目内容及要求：**

1.1该项目为哈量公司部分车间大门维修或更换项目。

1.2**项目内容：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **尺寸（米）** | **面积（平方米）** | **备注** |
| 1 | 量规大门 | 3.6\*3.65 | 13.14 | 带小门 |
| 2 | 量规小门 | 0.75\*1.65 | 1.24 | 带五金 |
| 3 | 丝锥大门 | 4\*4.1 | 16.4 | 其中门为 3\*4.1，带小门 |
| 4 | 仪表保温门1 | 2.7\*2.55 | 6.9 | 带小门 |
| 5 | 仪表保温门2 | 2.6\*2.45 | 6.37 | 带小门 |
| 6 | 仪表拆除门斗 | 4.3\*3\*0.25\*2 +2.8\*3\*0.5 | 11 | 拆除红砖墙、 天棚、外运 |
| 7 | 仪表拆除风机、管 | 1 | 1 | 以料抵工 |
| 8 | 仪表墙面、地面抹 灰、粉刷 | 10 | 10 |  |
| 9 | 仪表雨搭 | 3.5\*1.2 | 4.2 | 彩钢板+40\*60 镀锌方管焊接 |
| 10 | 量具厂安装 快速升降门 | 2.5\*2.8 | 7 | 配电箱及感应线圈，遥控器、 电机。样式按数控外门 |
| 11 | 量具厂拆除二个 旧推拉门 | 2.6\*3.0 | 0 | 切割三根 旧铁管，以料抵工 |
| 12 | 量仪大型装 配保温门1 | 4.04\*4.0 | 16.16 | 带小门 |
| 13 | 量仪大型装 配保温门2 | 4.04\*4.0 | 16.16 | 带小门 |

**1.3项目要求：**

1. 供应商响应前需事先踏勘现场，施工过程中做好安全防护；
2. 原大门钢结构骨架已经腐烂，开裂，无法焊接；
3. 工程除明细所列项目外，还包括拆除旧门、外运；
4. 门采用聚氨酯发泡门板，厚度100mm；
5. 样式按哈量公司新数控厂房大门标准；
6. 报价含税，注明税率。

1.4**施工工期为15天**。

## **四、响应文件模板（附件1-8）**

**目 录**

1.响应函；

2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；

3.相关资质证明文件（营业执照、业绩证明、一般纳税人证明等）

4.响应报价单；

5.响应人业绩清单；

6.供应商基本情况；

7.响应承诺书；

8.其他响应资料

**附件1**

**响应函**

通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司：

我方参加贵方组织的（填写项目名称）、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此**，我方承诺如下：**

1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。

9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：传真：

电子信箱：

法定代表人或授权代表签字：

响应人名称：

公章：

日期： 年 月 日

**附件2：**

**法定代表人授权委托书**

通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司：

本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

响应人名称（加盖公章）：

地址：

**附件3：**

**相关资质证明文件**

（营业执照、业绩证明、一般纳税人证明等）

**附件4：**

**响应报价单**

**1.报价说明**

要求含税报价（包括总报价及分项报价），注明税率。

响应人（盖章）：

法定代表人或响应人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件5：**

**响应人业绩清单（附合同复印件）**

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：

1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；

2.如供应商成立日期不足**三**年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；

3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章；

**附件6：**

**供应商基本情况**

1.名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：

（3）成立和/或注册日期：

（4）企业性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）股东及出资比例：

2.供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

**附件7**

**响应承诺书**

致：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

我单位郑重承诺：

1.参加本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态，未出现进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的专业技术能力；

4.我单位具有依法缴纳税收和社保的良好记录；

5.我单位与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系；

6.不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包段应答或者未划分包段的同一采购项目应答；

7.不存在国家有关法律法规禁止的情形

8.本单位未被纳入通用技术集团供应商黑名单。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，采购人有权将我单位列入通用技术集团供应商黑名单。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人： （签字）

年 月 日

**附件8：**

**其它响应资料**

（一）工程质量标准或技术性能指标的详细描述

（二）针对本项目的质量保障、售后服务进行承诺

（三）针对本项目的现场技术支持服务、维修及时性、质保期等内容进行描述